|  |
| --- |
| **Kundenanfrage Heizkörperinstallation** |

|  |
| --- |
| **Informationen zur Heizkörpermontage** |
| * Neuer Heizkörper: STELRAD Novello Eco Ventil-Kompaktheizkörper 33/300/1200, Mittenanschluss und Thermostatkopf K von Heimeier
* CU-Leitung DN12, 5,5m Länge je Strang, 4 Bögen 45° innen / außen, 4 Bögen 45° innen / innen, 4 Bögen 90° innen / außen, 4 Bögen 90° innen / innen
* Alte Anschlüsse sollen gekappt und das CU-Rohr bis zum neuen Heizkörper verlegt werden. Dort wird eine neue Anschlussarmatur gesetzt (Simplex Zweirohr-Hahnblock, Eck, mit passendem Simplex Anschluss-Set A11).
* Heizkörper wird an neuer Position mit den beiliegenden Wandbefestigungen montiert.
* Rohrmontage nur Aufputz zulässig, da - laut Tabellenbuch - die zulässige Schlitztiefe für die Montage nicht ausreicht.
* Befestigung mit Rohr-Clips. Rohr soll aus ästhetischen Gründen nicht isoliert werden. Ein Kabelkanal ist nicht erwünscht.
* Es kann vorzugsweise während der Ruhezeiten (täglich zwischen 14:00 Uhr und 18:00 Uhr) gearbeitet werden.
 |

|  |
| --- |
| **Vorlage Materialbestellung und Angebot** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pos.** | **Stückzahl** | **Bezeichnung** | **Bestell Nr** | **Preis EK netto Stück €** | **Preis EK netto Gesamt €** |
| 1 |   |   |   |   |   |
| 2 |   |   |   |   |   |
| 3 |   |   |   |   |   |
|   |  xxx Stunden | Montage Bauleistung |   | 60,00 |   |
|   | Summe netto |   |
|   | MwSt (19%) |   |
|   | Summe brutto |   |

|  |
| --- |
| **Zugangsdaten Hersteller-App** |
| https://dialog24.reisser.deKundennummer:40080316Kennung: 3BKISPasswort: 3BKIS |

|  |
| --- |
| **Bestandsaufnahme vor Ort** |
| Vorhandene Heizungsleitung |



Quelle: Eigene Aufnahme

|  |
| --- |
| Mögliche Rohrleitungsführung über Eck |



Quelle: Eigene Aufnahme

|  |
| --- |
| Ort für Montage des neuen Heizkörpers |



Quelle: Eigene Aufnahme