**Anleitung: LOGO! Web-Editor**

Hier befindet sich ein Screenshot des LWE

Um die Torsteuerung mittels des Tablets zu steuern sowie zu beobachten, muss mithilfe des LWE (LOGO! Web-Editor) eine Oberfläche erstellt werden. Die nebenstehende Vorlage finden Sie unter <https://t1p.de/7ik4>. Laden Sie diese in den LWE hoch. Im Bedienfeld sind die 3 Schalter abgebildet, die das Tor öffnen, schließen oder stoppen. In der Anzeige sind zwei Eingänge, die melden, ob das Tor geöffnet bzw. geschlossen ist. Die beiden anderen zeigen an ob das Tor geöffnet bzw. geschlossen wird. Hinter jedem Icon steckt ein Digitalwert, der den logischen Zustand „0“ oder „1“ annehmen kann.

**Digitalwerte zuordnen**

Im Folgenden muss der Bezug zum LOGO Programm hergestellt werden.

Ergänzen Sie zu jeder Bezeichnung den Blocktyp inklusive Blocknummer   
(V=Netzwerkeingang / I=Eingang / Q=Ausgang).

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bezeich nung | Taster  Zum öffnen | Taster zum schließen | STOP | Tor geöffnet | Tor geschlossen | Tor öffnet sich | Tor schließt sich |
| Blocktyp | V 1.0 | V 1.1 | V 1.2 | I3 | I4 | Q1 | Q2 |

Für jeden Digitalwert, der im LWE vorhanden ist, muss nun der Blockwert sowie die Blocknummer ausgewählt werden (V=Netzwerkeingang / I=Eingang / Q=Ausgang).

Hier befindet sich ein Screenshot des LWE

Hier befindet sich ein Screenshot des LWE

**Wichtig:** Bei Verwendung von Netzwerkeingängen V sowie den Ausgängen Q muss das Häkchen bei schreibbar gesetzt sein, ansonsten ist das Verändern der Variable nicht möglich.

**Webseite auf LOGO! 8 laden**

Nachdem alle Digitalwerte deklariert wurden, muss die Webseite nun auf die LOGO! 8 geladen werden. Befolgen Sie hierfür die nachfolgenden Screenshots.

Hier befindet sich ein Screenshot des LWE

Hier befindet sich ein Screenshot des LWE

1. Klicken Sie auf den markierten Button
2. Geben Sie die IP-Adresse ihrer LOGO ein → „OK“
3. Das Herunterladen des Projekts dauert einige Minuten → „OK“
4. BM (Betriebsmodus) läuft. Stoppen? → „OK“
5. Herunterladen des Projektes (Download-Fortschritt)
6. BM (Betriebsmodus) ist gestoppt. Starten? → „OK“

➔ Die Webseite ist nun übertragen und auf der LOGO gespeichert.

**Webseite aufrufen und Torsteuerung steuern & beobachten**

Starten Sie nun Ihren Browser und geben Sie die LOGO! IP-Adresse in die Adresszeile ein.

Zum Anzeigen der benutzerdefinierten Webseite muss das zuvor konfigurierte Passwort eingegeben und das Häkchen bei “bei benutzerspezifischer Website“ gesetzt werden.

Hier befindet sich ein Screenshot des LWE